天气雷达测试维修平台装修改造内容

1. 拆除项目

全包拆除，包括复合地板、集成吊顶、隔墙、门洞，平台西、北两面墙及网络机房南面墙铲除腻子粉。

1. 砌筑、隔墙项目

两个门洞之一封堵；另一门洞加宽及上方过梁，西、北两面墙及网络机房南面墙粉面（要求挂钢丝网解决鼓包问题）；新砌墙面及门洞水泥粉面（双面）。

1. 地面项目

架空防静电地板，其中南面靠墙位置下方安装承重钢架，解决防静电地板不能承重的问题，面积6.24m2：长7.8m宽0.8m）；实木踢脚线。

1. 墙面项目

平台全屋墙面及网络机房南面墙外墙腻子粉打底，墙面防潮水泥漆。

1. 顶面项目

集成铝扣板吊顶；窗帘盒；隔热防光线窗帘。

1. 门窗项目

双开实木门。

1. 强、弱电项目

（一）强电改造

强电布线。从五楼楼道到雷达测试维修平台电缆入户，长度50米，要求＞10mm2； 室内建设6个墙插、6个地插；1个配电箱，1个暗装开关盒；9个灯具；按功能布局安装2个空调墙插，满足380V空调供电要求。

（二）弱电改造

弱电布线。网络机房到雷达测试维修平台布线；室内6个地插网口；6个墙插网口；1个网络交换机、1个无线路由器。

1. 雨蓬项目

1楼、5楼外窗雨蓬建设。

1. 其它项目

垃圾清运及卫生处理，可提供垃圾临时存放点。

详细装修改造内容及要求见附件所示：

附件：

表1 装修改造内容清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主材说明及工艺做法要求** | **单位** | **工程量** | **备注** |
| 1. 拆除项目 | | | | | |
| 1 | 复合地板拆除 | 机械人工拆除 | ㎡ | 60 |  |
| 2 | 原房门拆除 | 机械人工拆除 | 樘 | 2 |  |
| 3 | 隔墙拆除 | 机械人工拆除 | ㎡ | 22 |  |
| 4 | 吊顶拆除 | 机械人工拆除 | ㎡ | 60 |  |
| 5 | 铲除原墙粉灰 | 机械人工拆除 | ㎡ | 55 | 平台西、北两面墙及网络机房南面墙 |
| 1. 砌筑、隔墙项目 | | | | | |
| 6 | 门洞封堵 | 轻质砖水泥砂浆人工 | ㎡ | 2 |  |
| 7 | 新开门洞 | 机械人工拆除 | 项 | 1 |  |
| 8 | 新开门洞处过梁 | 支模、水泥砂浆、钢筋、人工 | m | 2 |  |
| 9 | 新开门洞粉补 | 水泥砂浆人工 | 处 | 1 |  |
| 10 | 粉墙 | 挂钢丝网、水泥砂浆人工 | ㎡ | 56 | 平台西、北两面墙及网络机房南面墙 |
| 1. 地面项目 | | | | | |
| 11 | 防静电地板 | 600\*600\*35mm成品防静电地板人工辅料，不含踢脚线 | ㎡ | 60 |  |
| 12 | 承重钢架台 | 大芯板，垫层，50\*50方钢，人工 | ㎡ | 10 | 安装智能工具柜、货架处，要求承重1.2吨以上 |
| 13 | 实木踢脚线 | 成品实木踢脚线，人工 | m | 30 |  |
| 14 | 门槛石 | 大理石，水泥砂浆，人工 | m | 2 |  |
| 四、墙面项目 | | | | | |
| 15 | 墙面外墙腻子粉 | 多邦外墙腻子粉两遍，打磨，人工 | ㎡ | 70 | 平台整屋及网络机房南面墙 |
| 16 | 墙面防潮水泥漆 | 水泥漆粉刷两遍 | ㎡ | 70 |
| 五、顶面项目 | | | | | |
| 17 | 吊顶 | 600\*600集成铝扣板 | ㎡ | 60 |  |
| 18 | 窗帘盒 | 大芯板、石膏板、人工 | m | 7 |  |
| 六、门窗、维修台项目 | | | | | |
| 19 | 门 | 成品双开实木门（湘宜木门） | 樘 | 1 |  |
| 20 | 窗帘 | 隔热防光线窗帘 | ㎡ | 16 | 定制 |
| 七、强、弱电项目 | | | | | |
| （一）强电改造 | | | | | |
| 22 | 强电布线 | 50\*10电缆入户，6㎡空调专线，按功能布局，开槽暗装，金杯电线，不含开关插座、灯 | ㎡ | 60 |  |
| 23 | 安装开关箱 | 500\*600暗装开关箱，德力西空气开关，开槽暗装，人工辅料 | 个 | 1 |  |
| 24 | 开关 | 公牛开关 | 项 | 1 |  |
| 25 | 五孔墙插 | 公牛插座 | 个 | 6 |  |
| 26 | 地插 | 公牛插座 | 个 | 6 |  |
| 27 | 灯具 | 600\*600暗装LED方形灯 | 个 | 9 |  |
| （二）弱电改造 | | | | | |
| 28 | 弱电布线 | 按功能布局，开槽暗装，贝莱茵弱电线、人工 | m | 200 |  |
| 29 | 暗装弱电箱 | 500-600弱电箱开槽暗装 | 个 | 1 |  |
| 30 | 无线路由器 | 1000MbpsTP-LINK | 个 | 1 |  |
| 31 | 交换机 | 24口千兆TP-LINK交换机 | 个 | 1 |  |
| 32 | 网络地插 | 公牛插座 | 个 | 6 |  |
| 33 | 网络墙插 | 公牛插座 | 个 | 6 |  |
| 八、雨蓬项目 | | | | | |
| 34 | 窗外雨蓬 | 一楼、五楼雨蓬建设 | 米 | 84 | 要求不锈钢材质 |