询价采购设施设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 智能工具柜 | 定制，L2000\*W800\*H2000，配备高分子双循环除湿系统，柜内RH在5%-85%之间可调，精度要求±5%，必须无凝霜；配备PTC陶瓷加热器，实现柜内温度在10-30°间可调，精度要求±2°；柜面配备控制仪器仪表，可自主设定温湿度。柜内设计为层板可调结构，配备12块以上层板。 | 立方米 | 3.2 |  |
| 2 | 精密仪器存储柜 | 定制，L5900\*W800\*H2000,采用存放架架体结构，架体每层托板承重要求不低于50kg；架体必须经过防锈蚀处理。 | 立方米 | 9.44 | 层板根据承重要求具体设计配备 |
| 3 | 文件存储柜 | 通用，L850\*W390\*H800,中二斗文件柜。 | 个 | 3 |  |
| 4 | 维修操作台 | 定制，L1200\*W600\*H1990。桌面厚度不低于30MM，台面要求铺设2mm以上厚度防静电胶皮复合高分子密度板；单个工作台配备5个5孔插座。台面下方安装抽屉，尺寸L450\*W500\*H320,抽屉承重80kg以上 | 个 | 10 |  |

报价需包含设备运输费、安装调试费、搬运费及其它等全部各项费用，在交付使用前，采购方不另外支付任何费用。

整体安装布局如下视图：